-2500

-2000

-1500

-1000

-500 0 500 1000

1500

2000

0 1000 2000 3000 4000

ENTRIES 50450

t(s)

A_{BMC1}(ppm)