-300

-250

-200

-150

-100 -50 0 50

1600 1800 2000 2200 2400 2600 Voltage offset (DAC values)

Asymmetry (PPM)